|  |
| --- |
| **Voorbeeld werkinstructie ‘Hygiëne behandelkamer’** |
| Doel: | Behandelkamers zijn kritische ruimtes en worden uitsluitend gebruikt voor patiëntbehandeling. Er moet altijd volgens de klinische procedures en richtlijn infectiepreventie in de mondzorgpraktijk gehandeld worden.Hygiëne is met name gericht op het voorkomen van bacteriële besmetting en kruisbesmetting door het niet goed gescheiden houden van schoon en gebruikt instrumentarium. |
| Verantwoordelijkheden | Stoelassistent is verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken van de behandelkamer. |
| Auteur | Tandarts M.  |
| Datum in gebruik | 01-01-2017 |
| Laatste wijziging | 03-02-2021 |

Algemeen/voorbereiding (begin van de dag):

* Draag in de behandelkamer altijd de voorgeschreven bedrijfskleding met daaronder een lange witte broek en gesloten schoenen met platte zolen;
* Start de computer. Gebruik het toetsenbord alleen met schone handen zonder handschoenen.
* Spoel vóór de eerste behandeling de leidingen van de spittoon, waterbekervuller, het koelwater van de meerfunctiespuit, micromotor en airrotor door (zonder hand- en hoekstukken).

Voorbereiding voor de behandeling (per patiënt)

* Spoel vóór de behandeling van iedere volgende patiënt de leidingen van het koelwater van de meerfunctiespuit, micromotor en airrotor (zonder hand- en hoekstukken) kort (minimaal 10 sec) door;
* Desinfecteer de unit en werkoppervlakken met [invullen wat van toepassing is]. (Draag handschoenen bij het werken met alcohol);
* Weet welke behandeling er uitgevoerd gaat worden en wat daarvoor nodig is. Zie ook de betreffende werkinstructies.
* Leg de benodigde materialen klaar.
* Zorg daarbij voor een goede scheiding tussen steriel/schoon en niet schoon. Draag hierbij geen handschoenen: de handen zijn gedesinfecteerd met handalcohol;
* Plaats apparatuur en materialen die niet direct nodig zijn voor de behandeling zover mogelijk buiten de spatzone; houd de werkruimte zo leeg als mogelijk;
* Hand- en hoekstukken worden pas geplaatst zodra de tandarts het daadwerkelijk gaat gebruiken;
* Leg handschoenen, mond-neusmasker en bril gereed;
* Haal nu de patiënt.

Maatregelen tijdens de behandeling:

* Draag handschoenen, bril, mond-neusmasker en beschermende kleding volgens de protocollen;
* Werk netjes en overzichtelijk en zorg steeds voor een goede scheiding tussen steriel/schoon en niet schoon;
* Vermijd zo mogelijk aerosolvorming door goed gebruik van de nevelafzuiger;
* Voorkom dat afdrukmateriaal, composiet en dergelijke zich hecht aan de oppervlakken van apparatuur en werkbladen (zo snel mogelijk verwijderen);
* Plan de handelingen zodanig dat u zo veel mogelijk van schoon naar vuil werkt;
* Realiseer dat alles dat wordt aangeraakt met gecontamineerde handschoenen achteraf gedesinfecteerd dient te worden. Mocht je onverhoopt iets uit de lades moeten pakken, maak dan gebruik van een carrierpincet.
* Verlaat de behandelkamer alleen indien nodig. Draag GEEN handschoenen en/of mondmasker wanneer je van de behandelkamer naar een niet-kritische ruimte gaat.

Maatregelen ná de behandeling:

***Gebruikt instrumentarium***

* Draag altijd handschoenen tijdens het opruimen en schoonmaken van het instrumentarium

en de gebruikte materialen;

* Het recappen van de anesthesiespuit wordt door de behandelaar gedaan;
* Controleer het instrumentarium en verwijder cementresten, composiet en andere verontreinigingen met een tissue. Voorkom daarbij prik- en snijletsel;
* Verwijder afval. Ook ongebruikte disposable materialen die tijdens de behandeling binnen de

spatzone hebben gelegen worden weggegooid;

* Verzamel instrumentarium dat aangeboden dient te worden voor de sterilisatieruimte op de tray. Dek eventueel af met geplastificeerde patiëntenservet van het werkblad (gecontamineerde zijde naar beneden);
* Trek afhankelijk van de routing de handschoenen uit en lever de tray in bij sterilisatieruimte aan de vuile zijde;
* Desinfecteer de handen met handalcohol.

***Maatregelen met betrekking tot behandelkamer***

* Spoel de leidingen van het koelwater van de meerfunctiespuit, micromotor en airrotor (zonder hand- en hoekstukken) kort (minimaal 10 sec) door;
* Spoel de afzuigslangen door met schoon water (min. 1 bekertje per afzuigslang);
* Reinig huishoudelijk en desinfecteer behandelunit en behandelkamer, draag hierbij handschoenen;
* Reinig bij zichtbare verontreiniging van oppervlakken deze eerst huishoudelijk met een disposable doekje met een reinigingsmiddel en laat drogen
* Desinfecteer de apparatuur van de dental unit.
	+ Bedenk wat mogelijk gecontamineerd kan zijn.
	+ Werk hierbij zo veel mogelijk van de kritische oppervlakken (worden tijdens het behandelen vaak aangeraakt) naar minder kritische oppervlakken:

1. Operatielamp

2. Zweepplateau met slangen en bedieningspaneel

3. Instrumentenplateau

4. Bedieningsplateau assistentenzijde met slangen en hulpmiddelen

5. Toetsenbord en muis van de PC en plateau waarop deze staan

6. Werkblad naast de wastafel

7. Behandelkruk/behandelstoel

8. Hand- en elleboogbediening van zeep en alcoholdispenser en waterkraan

* Controleer het zeefje van de spittoon. Verwijder de resten en reinig het zeefje en de binnenzijde van de spittoonkom en spoel deze door met schoon water;
* Reinig de rest van de spittoon en waterbekerhouder;
* Handschoenen uittrekken en de handen desinfecteren;
* Laat stoel, unit en vloer van de behandelkamer in ordelijke staat achter.

***Herhaal de stappen bij elke volgende patiënt***